

# Утилита ipconfig


Задание 1.



Задание 2.



Задание 3.



Символическое имя узла: Dima

IPv4-адрес. . . . . . . . . . . .: 192.168.0.108(Основной)

Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

MAC : D4-1B-81-84-8B-13

Задание 4.

Класс С


254 хоста

Диапазон адресов: 192.168.0.1 – 192.168.0.254

Код производителя адаптера: Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Adapter


# Утилита hostname

Задание 5.




# Утилита ping


Задание 6.




Задание 7.




Задание 8.




Задание 9.



Задание 10.




Задание 11.




# Утилита tracert


Задание 12



Задание 13.




Задание 14




# Утилита Router

Задание 15.




Задание 16.




route print

# Утилита ARP

Задание 17.



Задание 18.




ARP table


Все адреса присутствуют

# Утилита nslookup

Задание 19.




Задание 20.




# Утилита netstat


Задание 21.




Задание 22.



Задание 23.





Задание24.






# Утилита nbtstat


Задание 25











# Утилита net

Задание 26.

